Secure Communication

1. root계정 로그인

2. 디렉토리 생성 및 이동

# mkdir /root/securepi (이미 존재한다면 생략)

# cd /root/securepi

3. Secure Communication 파일 다운

# git clone https://github.com/khu-mesl-348/SecurePi\_Secure-communication.git

4. openssl\_tpm\_engine 설정

# cd /root/securepi/SecurePi\_Secure-communication/openssl\_tpm\_engine-0.4.2

# sh ./setup.sh

5. OpenSSL RSA Private Key 생성

# ./create\_tpm\_key <filename>